{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["MylabTM20 ","MylabTM15","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MylabTM20 ","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,20,0],[22,0,24,0],[27,0,27,1],[28,0,28,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["MylabTM20 配置清单"]
["MyLabTM20 升级系统"]
["标准配置","MyLabTM20  精巧质优CFM主机"]
[null,"3个标准探头接口"]
[null,"S-VGA，RGB，S-VHS，复合视频信号输出"]
[null,"标准NTSC/PAL视频"]
[null,"USB存储"]
[null,"测量功能"]
[null,"电源线"]
[null,"外围设备安装指南"]
[null,"S-VGA 17''彩色显示器/17“LCD显示器(二者选一)"]
[null,"OB/Gyn许可 "]
[null,"TEI 组织谐波"]
[null,"母婴数据库"]
[null,"血管应用 "]
[null,"黑白打印联线"]
[null,"彩色多谱勒模块 (包括彩色,能量多普勒,脉冲多普勒，连续波多普勒)"]
[null,"泌尿应用软件"]
[null,"心脏应用软件"]
[null,"双线360°解剖M型"]
[]
["探头标准配置","凸阵腹部探头"]
[null,"线阵高频探头"]
[null,"相控阵心脏探头"]
[]
["选配件","19\"LCD显示器"]
[]
["  以上标准配套的设备受助医院需要缴纳：包括中国及意大利境内发生的各项税金 、航空(铁路、公路)运输费、港杂费、适应国内外长途运输的单台设备包装费、保险费、保价费、燃油战险、仓储费、搬运费、安装培训、一年保修及设备相关费用，上述费用合计为人民币(大写)壹拾捌万捌仟元整(小写188,000)。    ",{"$nulls":6}," "]

{"sheet":"MylabTM15","index":1,"n_rows":27,"n_cols":2,"rows_kept":27,"merged":[[1,0,1,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,20,0],[22,0,24,0],[26,0,31,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["捐助设备清单"]
[]
["MylabTM15 CFM 配置清单"]
["MyLabTM15系统"]
["标准配置","MyLabTM15精巧质优CFM主机 (including p.n. 97154 411135)"]
[null,"3个标准探头接口"]
[null,"S-VGA，RGB，S-VHS，复合视频信号输出"]
[null,"标准NTSC/PAL视频"]
[null,"USB存储"]
[null,"测量功能"]
[null,"电源线"]
[null,"外围设备安装指南"]
[null,"S-VGA 17''彩色显示器"]
[null,"OB/Gyn许可 "]
[null,"TEI 组织谐波"]
[null,"母婴数据库"]
[null,"血管应用 "]
[null,"黑白打印联线"]
[null,"彩色多谱勒模块 (包括彩色,能量多普勒,脉冲多普勒)"]
[null,"泌尿应用软件"]
[]
["探头标准配置","凸阵腹部探头"]
[null,"线阵高频探头"]
[null,"腔内探头"]
[]
["  以上标准配套的设备受助医院需要缴纳：包括中国及意大利境内发生的各项税金 、航空(铁路、公路)运输费、港杂费、适应国内外长途运输的单台设备包装费、保险费、保价费、燃油战险、仓储费、搬运费、安装培训及设备相关费用，上述费用合计为人民币(大写)壹拾贰万捌仟元整(小写128,000)。    "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}